# Технічне обслуговування і очищення

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту. У разі ненавмисного натискання на вимикач існує ризик травмування.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте електроінструмент і вентиляційні отвори в чистоті.

Щоб забезпечити безпечну експлуатацію електроінструменту на якомога довший термін, необхідно проводити технічне обслуговування електроінструменту через робочих циклів 40000 та не пізніше, ніж через 2 роки. Після перевищення 40000 робочих індикатор стану (4) безперервно світиться жовтим кольором.

Надішліть електроінструмент до авторизованого Bosch сервісного центру для технічного обслуговування.

Вказівка: Недотримання інтервалу технічного обслуговування призведе до анулювання гарантії.