# Persvoorbereiding (zie afbeelding F)

- Houd vingers en andere lichaamsdelen bij het monteren van de persbek weg. Er bestaat beknellingsgevaar.

U kunt de gereedschapsopname (9) draaien, om de gemonteerde persbek (1) passend ten opzichte van het montagepunt af te stellen.

Druk op de achterste uiteinden van de persbek ➊, om de persbek te openen. Plaats de persbek haaks op de persfitting ➋.

- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen tussen de persfitting en de persbek zitten. Deze zouden tot onjuiste persingen leiden.

Voor het inschakelen van het werklicht (7) tikt u op de aan-schakelaar (2). Met behulp van het werklicht (7) kunt u de persbek optimaal op de persfitting positioneren.