# Pregătirea presării (consultă imaginea F)

- La montarea fălcii de presare, ţine la distanţă degetele şi alte părţi ale corpului. Există pericolul de strivire.

Poţi roti sistemul de prindere a accesoriilor (9), pentru a alinia falca de presare (1) montată cu locul de utilizare.

Apasă capetele posterioare ale fălcii de presare ➊, pentru a deschide falca de presare. Aşază falca de presare în unghi drept pe fitingul de presare ➋.

- Asigură-te că nu există corpuri străine între fitingul de presare şi falca de presare. Acestea pot duce la compresii incorecte.

Pentru aprinderea lămpii de lucru (7), atinge scurt comutatorul de pornire (2). Cu ajutorul lămpii de lucru (7) poţi poziţiona optim falca de presare pe fitingul de presare.