# Údržba a čištění

- Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

- Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby se pracovalo dobře a bezpečně.

Pro co možná nejdelší zachování bezpečného provozu elektrického nářadí se musí po 40000 pracovních cyklech, resp. nejpozději po 2 letech provést údržba elektrického nářadí. Při překročení 40000 pracovních cyklů se trvale rozsvítí žlutě ukazatel stavu (4).

Pošlete elektrické nářadí do autorizovaného servisu Bosch.

Upozornění: Při nedodržení intervalu údržby zaniká nárok na záruku.