# Indicadores de estado

Indicador de estado (4) | Significado
--- | ---
Tras pulsar ligeramente el interruptor de conexión:
0,5 s verde iluminado | Herramienta eléctrica lista para su uso
3 s rojo iluminado | Acumulador demasiado débil para el proceso de prensado, sustituya el acumulador
Acumulador fuera de la temperatura de funcionamiento, deje que se enfríe
Con el interruptor de conexión presionado:
Rojo encendido | Avería interna Envíe la herramienta eléctrica a un servicio postventa autorizado de Bosch para su mantenimiento.
Tras el proceso de prensado:
3 s verde iluminado | Máxima fuerza de prensado alcanzada durante el proceso de prensado
3 s rojo iluminado | Proceso de prensado no finalizado
Permanente:
Amarillo iluminado | 40000 ciclos de trabajo realizados Envíe la herramienta eléctrica para su mantenimiento a un centro de servicio de Bosch autorizado.