# Preparação da prensagem (ver figura F)

- Mantenha os dedos e outras partes do corpo afastadas ao colocar o mordente de prensagem. Existe perigo de esmagamento.

Pode rodar o encabadouro da ferramenta (9) para alinhar corretamente o mordente de prensagem montado (1) com o local de utilização.

Pressione a extremidade posterior do mordente de prensagem ➊ para o abrir. Coloque o mordente de prensagem em ângulo reto na conexão de prensagem ➋.

- Certifique-se de que não existem corpos estranhos entre a conexão de prensagem e o mordente de prensagem. Estes podem causar prensagens incorretas.

Para ligar a luz de trabalho (7) toque brevemente no interruptor de ligar (2). Com a ajuda da luz de trabalho (7) pode posicionar o mordente de prensagem na conexão de prensagem de forma ideal.