# نحوه نصب/تعویض فک پرس (رجوع کنید به تصویر A−E)

قطر و لبه فک پرس را متناسب با اتصالات پرس انتخاب کنید.

از طریق کد QR نمای کلی سیستم های اتصال پرس و فک های پرس را که توسط Bosch برای این ابزار برقی طراحی شده است را می یابید. از تمام فک های پرس سیستم R می توان استفاده کرد.

مطمئن شوید که فک پرس تمیز و از نظر فنی بی عیب و نقص باشد.

قفل (8) ابزارگیر را مانند آنچه در تصویر A نمایش داده شده، به جلو ➊ بچرخانید و آن را از ابزارگیر (9) بیرون بکشید ➋. فک پرس (1) را تا انتها روی ابزارگیر برانید ➌. قفل (8) را دوباره داخل ابزارگیر فشار دهید ➍ و آن را حدود ‎180°‎، بچرخانید تا فک پرس قفل شود ➎.

- پس از قرار دادن فک پرس، بررسی کنید که چفت آن محکم قفل شوند. این کار تضمین می کند که فک پرس به طور تصادفی در حین کار شل نشود.

برای برداشتن فک پرس، موارد ذکر شده را برعکس انجام دهید.