# Préparation de l’outil avant sertissage (voir figure F)

- Tenez les doigts et autres parties corporelles éloignées de la mâchoire de sertissage lors de la pose. Il y a risque de pincement.

Vous pouvez tourner le porte-outil (9) pour orienter la mâchoire de sertissage montée (1) dans la position idéale pour la réalisation du sertissage.

Pour ouvrir la mâchoire de sertissage, appuyez sur les extrémités arrière de la mâchoire ➊. Positionnez la mâchoire de sertissage perpendiculairement sur le raccord à sertir ➋.

- Assurez-vous qu’il n’y a aucun corps étranger entre le raccord à sertir et la mâchoire de sertissage. Il y a sinon un risque de sertissage imparfait.

Pour allumer la LED d’éclairage (7), appuyez brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt (2). La LED d’éclairage (7) permet de positionner de façon optimale la mâchoire de sertissage sur le raccord à sertir.