# Proces lisování (viz obrázky G−I)

- Zajistěte, abyste mohli kdykoliv stisknout tlačítko pro navrácení do původní polohy, aniž byste pustili rukojeť.

Pokud z lisovaného spoje vytéká kapalina, zajistěte, aby se nedostala na elektrické nářadí nebo do něj.

Pro spuštění procesu lisování stiskněte vypínač (2) a držte ho stisknutý, dokud po 1,5 s nebliká pracovní světlo (7) a nespustí se automatické lisování.

Po dosažení maximální lisovací síly se motor automaticky vypne. Pracovní světlo zhasne za cca 10 s.

Zkontrolujte, zda je lisovací čelist úplně zavřená. Pokud lisování nebylo úspěšné, zopakujte ho s novou lisovanou tvarovkou.

Upozornění: Zeleně svítící ukazatel stavu (4) a zavřená lisovací čelist na konci procesu lisování nezaručují těsné lisované spojení. Nezávisle na tom vyzkoušejte těsnost potrubního systému pomocí vhodných kontrolních prostředků.

Pro sejmutí elektrického nářadí stiskněte zadní konce lisovací čelisti (1) ➊ a stáhněte elektrické nářadí z lisované tvarovky ➋ (viz obrázek I).

Přerušení procesu lisování při poruchách:

- Přerušení procesu lisování před spuštěním automatického lisování: Stiskněte tlačítko pro navrácení do původní polohy (6) a uvolněte vypínač (2). Držte stisknuté tlačítko pro navrácení do původní polohy, dokud se motor nevypne. Válec zajede zpět a lisovací čelist lze otevřít.
- Přerušení probíhajícího automatického lisování: Znovu stiskněte vypínač (2). Motor se vypne. Poté stiskněte tlačítko pro navrácení do původní polohy (6). Válec zajede zpět a lisovací čelist lze otevřít.
- Upozornění: Při přerušeném procesu lisování není lisovaný spoj spolehlivý. Zopakujte proces lisování s novou lisovanou tvarovkou.

Upozornění: Nevypínejte elektrické nářadí, když válec zajíždí na konci procesu lisování zpět nebo když je stisknuté tlačítko pro navrácení do původní polohy (6).