# Поставяне/смяна на притискащата челюст (вж. фиг. A−E)

Изберете притискащата челюст, която по диаметър и очертания подхожда на притискащия фитинг.

Чрез този QR код ще откриете прегледа на системите за притискащи фитинги и притискащи челюсти, които са одобрени от Bosch за този електроинструмент. Всички притискащи челюсти на R системата могат да се използват.

Уверете се, че притискащата челюст е чиста и в технически изправно състояние.

Завъртете ригела (8) на гнездото за работен инструмент както е показано на фиг. A напред ➊ и го изтеглете от гнездото (9) ➋. Избутайте притискащата челюст (1) до упор върху гнездото ➌. Натиснете ригела (8) назад в гнездото ➍ и го завъртете на 180°, за да заключите притискащата челюст ➎.

- Контролирайте след поставянето на челюстта за преса дали ригелът е здраво фиксиран. Така се уверявате, че челюстта при работа няма да се разхлаби неволно.

За изваждане на притискащата челюст извършете стъпките в обратна последователност.