# Műszaki adatok

Présgép | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Névleges feszültség | V | 18 | 18
Fmax max. préserő | kN | 21 | 34
Préselési időA) | s | 3 | 5
A szerszámbefogó egység elfordulási tartománya | ° | 360 | 360
Préselési tartomány
Műanyag csövek max. átmérőjeB) | mm | 40 | 110
Fémcsövek max. átmérője | mm | 35 | 54
SúlyC) | kg | 2,5 | 3,4
Méretek (hosszD) × szélesség × magasság) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Megengedett környezeti hőmérséklet tárolás közben | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Kompatibilis akkumulátorok (2,0–8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  SV18, ill. SV28 préspofával mérve

B)

  110 mm-es szerelvények csak 4,0 Ah feletti kapacitású akkumulátorral préselhetők.

C)

  akkumulátor és préspofa nélkül (Az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)

D)

  befordított szerszámbefogó egységgel

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.