# قم بتأمين العدة الكهربائية ضد السقوط (انظر الصورة J)

قم بتأمين العدة الكهربائية ضد السقوط عند العمل من ارتفاع عال. استخدم وسيلة منع السقوط (12) المناسبة للوزن الإجمالي بطول 1,8 متر كحد أقصى (متوفر بالأسواق، ويفضل أن يكون حزام حمل يتم ربطه بغرزة المرساة أو وسيلة منع السقوط مع ممتص صدمات). يرجى مراعاة دليل تشغيل وسيلة التأمين ضد السقوط.

قم بتثبيت أحد جوانب وسيلة التأمين ضد السقوط (12) في نطاق التثبيت المسموح (13) بالعدة الكهربائية.

قم بتثبيت الجانب الآخر لوسيلة التأمين ضد السقوط (12) في نقطة ارتكاز ثابتة (11), موجودة على هيكل ثابت (على سبيل المثال مبنى أو سقالة). حدد نقطة الارتكاز بحيث يمكن للعدة الكهربائية أن تسقط بحرية في نظام الحماية من السقوط في حالة السقوط دون أن تلتف حولك أو تعرضك للخطر.

- قم دائمًا بتوصيل نظام منع السقوط بهيكل ثابت وليس بالأشخاص.

- يجب أن تكون وسيلة التأمين ضد السقوط قادرة على التحرك بحرية في جميع الأوقات بين الملحقات بنقطة الارتكاز الثابتة والعدة الكهربائية.