# Mantenimiento y limpieza

- Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. Existe peligro de lesiones si se presiona involuntariamente el interruptor de conexión.

- Siempre mantenga limpias la herramienta eléctrica y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y fiabilidad.

Para garantizar un funcionamiento seguro de la herramienta eléctrica durante el mayor tiempo posible, esta debe someterse a mantenimiento después de 40000 ciclos de trabajo o a más tardar tras 2 años. Si el número de ciclos de trabajo supera los 40000, el indicador de estado (4) se ilumina en amarillo de forma continua.

Envíe la herramienta eléctrica para su mantenimiento a un centro de servicio de Bosch autorizado.

Nota: El incumplimiento del intervalo de mantenimiento invalidará la garantía.