# Dados técnicos

Máquina de prensagem | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Tensão nominal | V | 18 | 18
Força máx. de prensagem Fmax | kN | 21 | 34
Tempo de prensagemA) | s | 3 | 5
Área de rotação do encabadouro da ferramenta | ° | 360 | 360
Área de prensagem
Diâmetro máx. dos tubos de plásticoB) | mm | 40 | 110
Diâmetro máx. dos tubos de metal | mm | 35 | 54
PesoC) | kg | 2,5 | 3,4
Dimensões (comprimentoD) × largura × altura) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamento | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Baterias compatíveis (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Medido com mordente de prensagem SV18 ou SV28

B)

  As conexões de 110 mm só podem ser prensadas com baterias a partir de 4,0 Ah.

C)

  sem bateria, sem mordente de pressão (o peso da bateria encontra-se em www.bosch-professional.com.)

D)

  Com encabadouro da ferramenta inserido

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.