# Indicadores de estado

Indicador de estado (4) | Significado
--- | ---
Depois de tocar no interruptor de ligar:
aceso 0,5 s a verde | Ferramenta elétrica operacional
aceso 3 s a vermelho | Bateria demasiado fraca para o processo de prensagem, trocar a bateria
Bateria fora da temperatura de serviço, deixar a bateria alcançar a temperatura ambiente
Com o interruptor de ligar pressionado:
aceso a vermelho | Erro interno Envie a ferramenta elétrica para manutenção para um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
Após o processo de prensagem:
aceso 3 s a verde | Força máxima de prensagem alcançada durante o processo de prensagem
aceso 3 s a vermelho | Processo de prensagem não concluído
Permanentemente:
acesso a amarelo | 40000 Ciclos de trabalho alcançados Envie a ferramenta elétrica para manutenção para um posto de assistência técnica Bosch.