# Technische gegevens

Persmachine | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nominale spanning | V | 18 | 18
Max. perskracht Fmax | kN | 21 | 34
PerstijdA) | s | 3 | 5
Draaibereik gereedschapsopname | ° | 360 | 360
Persbereik
Max. diameter kunststof pijpenB) | mm | 40 | 110
Max. diameter metalen pijpen | mm | 35 | 54
GewichtC) | kg | 2,5 | 3,4
Afmetingen (lengteD) × breedte × hoogte) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij het gebruik | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Toegestane omgevingstemperatuur bij opslag | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Compatibele accu's (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Gemeten met persbek SV18 resp. SV28

B)

  110mm-fittingen kunnen alleen met accu's vanaf 4,0 Ah worden geperst.

C)

  Zonder accu, zonder persbek (Het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com.)

D)

  Met ingedraaide gereedschapsopname

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.