# Date tehnice

Maşină de presare | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Tensiune nominală | V | 18 | 18
Forţă maximă de presare Fmax | kN | 21 | 34
Timp de presareA) | s | 3 | 5
Domeniul de rotaţie al sistemului de prindere a accesoriilor | ° | 360 | 360
Domeniu de presare
Diametru maxim al ţevilor din material plasticB) | mm | 40 | 110
Diametru maxim al ţevilor metalice | mm | 35 | 54
GreutateC) | kg | 2,5 | 3,4
Dimensiuni (lungimeD) × lăţime × înălţime) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionării | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Temperatură ambientală admisă pe perioada depozitării | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Acumulatori compatibili (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  măsurat cu falca de presare SV18, respectiv SV28

B)

  Fitingurile de 110 mm pot fi presate numai cu acumulatori începând cu 4,0 Ah.

C)

  fără acumulator, fără falcă de presare (Pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com.)

D)

  cu sistem de prindere a accesoriilor înşurubat

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.