# Pressbacke einsetzen/wechseln (siehe Bilder A−E)

Wählen Sie die Pressbacke in Durchmesser und Kontur passend zum Pressfitting aus.

Über diesen QR-Code finden Sie die Übersicht der Pressfittingsysteme und Pressbacken, die von Bosch für dieses Elektrowerkzeug freigegeben wurden. Alle Pressbacken des R‑Systems können verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Pressbacke sauber und in technisch einwandfreiem Zustand ist.

Drehen Sie den Riegel (8) der Werkzeugaufnahme wie im Bild A gezeigt nach vorn ➊ und ziehen Sie ihn aus der Werkzeugaufnahme (9) heraus ➋. Schieben Sie die Pressbacke (1) bis zum Anschlag auf die Werkzeugaufnahme ➌. Drücken Sie den Riegel (8) zurück in die Werkzeugaufnahme ➍ und drehen Sie ihn um 180°, um die Pressbacke zu verriegeln ➎.

- Kontrollieren Sie nach dem Einsetzen der Pressbacke, ob der Riegel fest arretiert ist. Damit stellen Sie sicher, dass die Pressbacke sich beim Betrieb nicht unbeabsichtigt löst.

Zum Entnehmen der Pressbacke gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.