# Puristusleuan asentaminen/vaihtaminen (katso kuvat A−E)

Valitse puristusleuan halkaisija ja muoto kyseisen puristusliittimen mukaan.

Tämän QR-koodin kautta saat yleiskatsauksen niistä puristusliitosjärjestelmistä ja puristusleuoista, jotka Bosch on hyväksynyt tälle sähkötyökalulle. Kaikkia R-järjestelmän puristusleukoja voidaan käyttää.

Varmista, että puristusleuka on puhdas ja teknisesti moitteettomassa kunnossa.

Käännä käyttötarvikkeen pitimen salpaa (8) kuvan A mukaisesti eteenpäin ➊ ja vedä se ulos käyttötarvikkeen pitimestä (9) ➋. Työnnä puristusleuka (1) käyttötarvikkeen pitimen pohjaan ➌. Paina salpa (8) takaisin käyttötarvikkeen pitimeen ➍ ja käännä sitä 180°:n verran lukitaksesi puristusleuan ➎.

- Tarkista puristusleuan asentamisen jälkeen, että salpa on lukittu kunnolla. Tämä varmistaa, ettei puristusleuka irtoa tahattomasti käytön aikana.

Irrota puristusleuka päinvastaisessa järjestyksessä.