# Технічні дані

Пресувальний верстат | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Номінальна напруга | В | 18 | 18
Максимальна сила притискання Fmax | кН | 21 | 34
Час пресуванняA) | с | 3 | 5
Діапазон обертання патрона | ° | 360 | 360
Зона пресування
Макс. діаметр пластмасових трубB) | мм | 40 | 110
Макс. діаметр металевих труб | мм | 35 | 54
ВагаC) | кг | 2,5 | 3,4
Розміри (довжинаD) × ширина × висота) | мм | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Допустима температура навколишнього середовища при зберіганні | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Сумісні акумулятори (2,0−8,0 А год) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  виміряно за допомогою прес-кліщів SV18 або SV28

B)

  Обтискання 110-мм фітингів можливе лише з акумуляторами від 4 А год.

C)

  Без акумуляторної батареї, без прес-кліщів (вагу АКБ можна знайти в розділі www.bosch-professional.com.)

D)

  з вкрученим патроном

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.