# Nettoyage et entretien

- Retirez la batterie avant toute intervention sur l’outil électroportatif (opérations d’entretien/de maintenance, changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Pour que l’outil électroportatif reste opérationnel pendant longtemps, il doit faire l’objet d’une maintenance après 40000 cycles de travail ou au plus tard au bout de 2 ans. Après avoir dépassé 40000 cycles de travail, l’indicateur d’état (4) s’allume en jaune.

Envoyez l’outil pour maintenance à un centre de Service après-vente Bosch agréé.

Remarque : Le non-respect des intervalles de maintenance entraîne l’annulation de la garantie.