# Proteger a ferramenta elétrica contra queda (ver figura J)

Proteja a ferramenta elétrica contra queda ao trabalhar numa posição elevada. Para o efeito, utilize um equipamento de proteção contra queda (12) adequado para o peso total com, no máximo, 1,8 m de comprimento (comum, preferencialmente com mesa de ancoragem para o laço de fita a fixar ou equipamento de proteção contra queda com amortecedor de queda). Observe o manual de instruções do equipamento de proteção contra queda.

Fixe um lado do equipamento de proteção contra queda (12) na área de fixação permitida (13) na ferramenta elétrica.

Fixe o outro lado do equipamento de proteção contra queda (12) num ponto de ancoragem fixo (11), que se encontre numa estrutura estável (p. ex. edifício ou armação). Escolha o ponto de ancoragem de modo a que ferramenta elétrica possa cair livremente na proteção contra queda no caso de queda, sem o enrolar ou colocar em perigo.

- Fixe sempre o equipamento de proteção contra queda numa estrutura estável e não em pessoas.

- Entre as fixações no ponto de ancoragem fixo e na ferramenta elétrica, o equipamento de proteção contra queda tem de poder mover-se sempre livremente.