# Προετοιμασία πρεσαρίσματος (βλέπε εικόνα F)

- Κρατήστε τα δάκτυλα και τα άλλα μέρη του σώματος κατά την τοποθέτηση μακριά από τη σιαγόνα πρεσαρίσματος. Υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης.

Μπορείτε να γυρίσετε την υποδοχή εξαρτήματος (9), για να ευθυγραμμίσετε τη συναρμολογημένη σιαγόνα πρεσαρίσματος (1), ώστε να ταιριάζει στη θέση χρήσης.

Πιέστε τα πίσω άκρα της σιαγόνας πρεσαρίσματος ➊, για να ανοίξετε τη σιαγόνα πρεσαρίσματος. Τοποθετήστε τη σιαγόνα πρεσαρίσματος κάθετα πάνω στον πρεσαριστός σύνδεσμος ➋.

- Βεβαιωθείτε, ότι δε βρίσκονται ξένα σώματα μεταξύ του πρεσαριστού συνδέσμου και της σιαγόνας πρεσαρίσματος. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος πρεσαρίσματα.

Για την ενεργοποίηση του φωτός εργασίας (7) πατήστε ελαφρά τον διακόπτη ενεργοποίησης (2) σύντομα. Με τη βοήθεια του φωτός εργασίας (7) μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της σιαγόνας πρεσαρίσματος ιδανικά στον πρεσαριστό σύνδεσμο.