# Messa in sicurezza dell’elettroutensile contro le cadute (vedere fig. J)

Quando si lavora in posizione rialzata, mettere in sicurezza l’utensile contro eventuali cadute. A tale scopo, utilizzare un dispositivo di protezione anticaduta (12) adatto al peso totale, della lunghezza massima di 1,8 m (reperibile in commercio, preferibilmente fettuccia da fissare con nodo a bocca di lupo o dispositivo di protezione anticaduta con ammortizzatore). Attenersi alle istruzioni d’uso del dispositivo di protezione anticaduta.

Fissare un lato del dispositivo di protezione anticaduta (12) nell’area di fissaggio sull’elettroutensile (13) consentita.

Fissare l’altro lato del dispositivo di protezione anticaduta (12) a un punto fisso di ancoraggio (11) situato su una struttura stabile (ad es. edificio o intelaiatura). Scegliere il punto di ancoraggio in modo tale che l’elettroutensile possa cadere liberamente nell’apposita protezione in caso di caduta, senza restare impigliati o trovarsi in una situazione di pericolo.

- Fissare sempre il dispositivo di protezione anticaduta a una struttura stabile e non a persone.

- Tra i fissaggi al punto fisso di ancoraggio e all’elettroutensile, il dispositivo di protezione anticaduta deve sempre avere libertà di movimento.