# Puristaminen (katso kuvat G−I)

- Varmista, että voit painaa palautuspainiketta milloin tahansa irrottamatta otetta kahvasta.

Jos puristettavasta liitoksesta vuotaa nestettä, varmista, ettei sitä pääse sähkötyökalun päälle tai sisään.

Aloita puristus painamalla käynnistyskytkintä (2) ja pidä sitä pohjassa, kunnes työvalo (7) vilkkuu 1,5 sekunnin kuluttua ja pakotettu puristus alkaa.

Suurimman puristusvoiman saavuttamisen jälkeen moottori sammuu automaattisesti. Työvalo sammuu n. 10 sekunnin kuluttua.

Tarkista, että puristusleuka on täysin kiinni. Jos puristus epäonnistuu, toista se uudella puristusliittimellä.

Huomautus: käyttötilan näytön (4) vihreä merkkivalo ja suljettu puristusleuka puristustyön lopussa eivät takaa tiivistä puristusliitosta. Testaa tiiviys lisäksi soveltuvilla testausmenetelmillä.

Irrota sähkötyökalu painamalla puristusleuan (1) ➊ takapäätyjä ja vetämällä sähkötyökalu pois puristusliittimestä ➋ (katso kuva I).

Puristamisen lopetus toimintahäiriötapauksessa:

- Puristustyön keskeyttäminen ennen pakotetun puristuksen aloitusta: paina palautuspainiketta (6) ja vapauta käynnistyskytkin (2). Pidä palautuspainiketta pohjassa, kunnes moottori sammuu. Sylinteri siirtyy takaisin aloitusasentoon ja puristusleuan voi avata.
- Pakotetun puristusliikkeen keskeyttäminen: paina uudelleen käynnistyskytkintä (2). Moottori sammuu. Paina sitten palautuspainiketta (6). Sylinteri siirtyy takaisin aloitusasentoon ja puristusleuan voi avata.
- Huomautus: puristuksen keskeyttämisen takia puristusliitos ei ole luotettava. Toista puristustoimi uudella puristusliittimellä.

Huomautus: älä kytke sähkötyökalua päälle sen aikana, kun sylinteri siirtyy takaisin aloitusasentoon puristustyön lopussa tai kun palautuspainiketta (6) painetaan.