# Veiligheidsaanwijzingen voor persmachines

Houd vingers en andere lichaamsdelen uit het werkbereik van de cilinder en de persbekken incl. de tussenbekken of persringen. Vingers en andere lichaamsdelen kunnen worden afgekneld, waardoor verwondingen ontstaan.

- Draag tijdens de werkzaamheden met het elektrische gereedschap een veiligheidsbril. Hierdoor zijn bij storingen uw ogen beschermd tegen vrijkomende hydraulische vloeistof en rondvliegende onderdelen.

- Het elektrische gereedschap mag uitsluitend worden bediend door geschoold vakpersoneel dat ouder dan 16 jaar is. Daardoor verkleint u het gevaar voor personen.

- Het elektrische gereedschap mag uitsluitend door één enkele persoon worden bediend. Verban andere personen uit de gevarenzone van het elektrische gereedschap. Daardoor verkleint u het gevaar voor personen.

- Gebruik het elektrische gereedschap alleen wanneer de gereedschapskop te zien is en u kunt garanderen dat zich geen ledematen in de gevarenzone bevinden. Daardoor vermijdt u verwondingen.

- Gebruik het elektrische gereedschap uitsluitend uit de hand. De aan/uit-knop en de terugzetknop moeten daarbij binnen bereik zijn om deze in een noodgeval te kunnen bedienen.

- De persmachine mag alleen met gemonteerde persbek worden gebruikt. De persbek moet in een technisch onberispelijke toestand zijn. Probeer in geen geval, beschadigde persopzetstukken (persbek, persring, ringbek, enz.) te repareren. Voer het complete beschadigde persopzetstuk af. Een persopzetstuk dat gelast, geslepen, geboord of op een andere manier gemodificeerd is, kan tijdens het persproces breken en ernstig letsel veroorzaken. Als niet het complete persopzetstuk wordt vervangen, kan dit leiden tot uitval van componenten en ernstig letsel.

- Gebruik uitsluitend geschikte persbekken en persfittingsystemen die door Bosch worden aanbevolen . Ongeschikte combinaties van persbekkens en persfittings kunnen leiden tot een onvolledige verbinding.

- Controleer na het aanbrengen van de persbek of de grendel goed vastzit. Hiermee waarborgt u dat de persbek tijdens de werking niet onbedoeld losschiet.

- Stop meteen met de werkzaamheden als het elektrische gereedschap zo sterk beschadigd is, dat elektrische onderdelen of aandrijfdelen vrijliggen. Verwijder de accu en laat het elektrische gereedschap door de Bosch servicedienst repareren. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.

- Controleer na beëindiging van de installatiewerkzaamheden het pijpsysteem op dichtheid met geschikte testmiddelen.

- Voer nooit persingen uit in gasleidingnetten, tenzij de systeemleverancier dit elektrische gereedschap met speciaal geteste persfittings uitdrukkelijk hiervoor heeft vrijgegeven.

- Houd u aan de installatierichtlijnen van de persfitting- en pijpfabrikanten.

- Gebruik het elektrische gereedschap voor maximaal 4 persingen per minuut. Hiermee voorkomt u oververhitting van het elektrische gereedschap.

- Pers geen onderdelen waar elektrische spanning op staat. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

- Zeker het elektrische gereedschap bij werkzaamheden op grotere hoogte voldoende met valbeschermingsmiddelen en let erop dat er onder het werkgebied geen personen verblijven. Draag bij bovenhandse werkzaamheden hoofdbescherming. Zo kunnen materiële schade en persoonlijk letsel bij per ongeluk omlaagvallen van het elektrische gereedschap worden vermeden.

- Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Gebruik de persmachine alleen als deze in een onberispelijke toestand verkeert. Laat beschadigingen onverwijld door de Bosch servicedienst repareren. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.

- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door Bosch geautoriseerde werkplaatsen worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.

- Druk bij storingen tijdens het persproces meteen op de resettoets en laat de aan-schakelaar los. Houd de resettoets ingedrukt, totdat de motor wordt uitgeschakeld. De klep gaat open en de cilinder wordt teruggezet in de uitgangsstand. Hiermee kunnen persoonlijk letsel en materiële schade worden voorkomen.

- Bij verlies van olie moet het elektrische gereedschap naar de fabrikant worden teruggestuurd.

- Vermijd contact met uitstromende hydraulische olie. Reinig de huid na contact grondig met water en zeep. Spoel uw ogen na contact direct ten minste 10 minuten lang met overvloedig water. Contact met hydraulische olie kan leiden tot irritaties en allergische reacties.

- Gebruik het elektrische gereedschap niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar heerst.

- Verwijder de accu pas wanneer het elektrische gereedschap veilig werd stilgezet.

- Open het elektrische gereedschap niet. Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd en de aanspraak op garantie vervalt.

- Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

- Verander en open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

- Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.

- Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant. Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.

| Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.