# Ενδείξεις κατάστασης

Ένδειξη κατάστασης (4) | Σημασία
--- | ---
Μετά το ελαφρό πάτημα του διακόπτη ενεργοποίησης:
0,5 s πράσινη φωτεινή | Ηλεκτρικό εργαλείο έτοιμο για χρήση
3 s κόκκινη φωτεινή | Μπαταρία πολύ ασθενής για τη διαδικασία πρεσαρίσματος, αλλάξτε τη μπαταρία
Μπαταρία εκτός της θερμοκρασίας λειτουργίας, αφήστε την μπαταρία να εγκλιματιστεί
Με πατημένο διακόπτη ενεργοποίησης:
κόκκινη φωτεινή | Εσωτερικό σφάλμα Στείλτε το ηλεκτρικό εργαλείο για συντήρηση σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch.
Μετά τη διαδικασία πρεσαρίσματος:
3 s πράσινη φωτεινή | Επίτευξη της μέγιστης δύναμης πρεσαρίσματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρεσαρίσματος
3 s κόκκινη φωτεινή | Η διαδικασία πρεσαρίσματος δεν ολοκληρώθηκε
Συνεχές φως:
κίτρινο φωτεινό | 40000 Οι κύκλοι εργασίας που έχουν επιτευχθεί Στείλτε το ηλεκτρικό εργαλείο για συντήρηση σε ένα εξουσιοδοτημένο/συμβεβλημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch.