# Colocar/trocar o mordente de prensagem (ver figuras A−E)

Selecione um mordente de prensar adequado em diâmetro e contorno à conexão prensável.

Através deste código QR encontra a vista geral dos sistemas de conexões de prensagem e mordentes de prensagem para esta ferramenta elétrica autorizados pela Bosch. Podem ser utilizados todos os mordentes de prensagem do sistema R.

Certifique-se de que o mordente de prensar está em estado limpo e em perfeitas condições técnicas.

Rode o fecho (8) do encabadouro da ferramenta como indicado na figura A para a frente ➊ e retire-o do encabadouro da ferramenta (9) ➋. Pressione o mordente de prensagem (1) até ao batente no encabadouro da ferramenta ➌. Pressione o fecho (8) para trás no encabadouro da ferramenta ➍ e rode-o em 180°, para bloquear o mordente de prensagem ➎.

- Depois de colocar o mordente de prensagem, controle se o fecho está bem preso. Deste modo é assegurado que o mordente de prensagem não se solta inadvertidamente durante a operação.

Proceda pela sequência inversa para retirar o mordente de prensagem.