# Presēšanas knaibļu ievietošana/nomaiņa (skatiet attēlus A−E)

Izvēlieties presēšanas knaibles pēc diametra un kontūras, kas ir piemērota presēšanas savienotājelementam.

Noskenējot šo kvadrātkodu, jūs atradīsiet presēšanas savienotājelementu un presēšanas knaibļu pārskatu, kuras šim elektroinstrumentam ir atļāvis izmantot Bosch. Drīkst izmantot visas R-sistēmas presēšanas knaibles.

Gādājiet, lai presēšanas knaibles būtu tīras un tehniski nevainojamā stāvoklī.

Pagrieziet darbinstrumenta stiprinājuma fiksatoru (8), kā parādīts attēlā A, uz priekšu ➊ un izvelciet to no darbinstrumenta stiprinājuma (9) ➋. Iestumiet presēšanas knaibles (1) līdz atdurei darbinstrumenta stiprinājumā ➌. Iespiediet fiksatoru (8) atpakaļ darbinstrumenta stiprinājumā ➍ un pagrieziet to par 180°, lai nobloķētu presēšanas knaibles ➎.

- Pēc presēšanas knaibļu izmantošanas pārbaudiet, vai slēdzis ir cieši nofiksēts. Tādējādi jūs nodrošināsiet, ka darba laikā presēšanas knaibles nejauši neatdalās.

Lai izņemtu presēšanas knaibles, rīkojieties apgrieztā secībā.