# Presavimo galvos įstatymas/keitimas (žr. A−E pav.)

Parinkite tokio skersmens ir kontūro presavimo galvą, kad ji tiktų presavimo tvirtinimo detalei.

Naudodamiesi šiuo QR kodu, rasite Bosch šiam elektriniam įrankiui aprobuotų presavimo sistemų ir presavimo galvų apžvalgą. Galima naudoti visas R sistemos presavimo galvas.

Įsitikinkite, kad presavimo galva yra švari ir nepriekaištingos techninės būklės.

Sukite įrankių įtvaro fiksatorių (8), kaip pavaizduota A pav., pirmyn ➊ ir ištraukite jį iš įrankių įtvaro (9) ➋. Presavimo galvą (1) stumkite iki atramos į įrankių įtvarą ➌. Spauskite fiksatorių (8) atgal į įrankių įtvarą ➍ ir pasukite jį 180°, kad užfiksuotumėte presavimo galvą ➎.

- Įstatę presavimo galvą, patikrinkite, ar fiksatorius tvirtai įsistatęs. Taip užtikrinsite, kad presavimo galva veikimo metu netikėtai neatsilaisvintų.

Norėdami presavimo galvą išimti, šiuos veiksmus atlikite atbuline tvarka.