# Förberedelse för pressning (se bild F)

- Håll fingrar och andra kroppsdelar på avstånd från pressbacken när du sätter på den. Klämrisk föreligger.

Du kan vrida verktygsfästet (9) för att rikta in den monterade pressbacken (1) efter användningsområde.

Tryck på de bakre ändarna av pressbacken ➊ för att öppna den. Sätt pressbacken i rät vinkel på pressanslutningen ➋.

- Se till att inga främmande föremål befinner sig mellan pressanslutning och pressback. Det kan leda till fel vid pressningen.

För att slå på arbetslampan (7) trycker du kort på på-knappen (2). Med hjälp av arbetslampan (7) kan du positionera pressbacken optimalt på pressanslutningen.