# Isætning/udskiftning af pressebakke (se billede A−E)

Vælg den pressebakke, der passer til pressefittingen i diameter og kontur.

Hvis du scanner denne QR-kode, kan du få vist en oversigt over pressefittingssystemer og pressebakker, som Bosch har godkendt til dette el-værktøj. Alle pressebakker i R‑systemet kan anvendes.

Sørg for, at pressebakken er ren og i teknisk fejlfri tilstand.

Drej riglen (8) til værktøjsholderen fremad ➊ som vist på billedet A, og træk den ud af værktøjsholdere (9) ➋. Skub pressebakken (1) på værktøjsholderen ➌ til anslag. Tryk riglen (8) tilbage i værktøjsholderen ➍, og drej den 180° for at låse pressebakken ➎.

- Når pressebakken er isat, skal du kontrollere, om riglen er låst fast. På den måde er du sikker på, at pressebakken ikke løsnes utilsigtet under drift.

Pressebakken tages ud i omvendt rækkefølge.