# Technische Daten

Pressmaschine | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nennspannung | V | 18 | 18
max. Presskraft Fmax | kN | 21 | 34
PresszeitA) | s | 3 | 5
Drehbereich Werkzeugaufnahme | ° | 360 | 360
Pressbereich
max. Durchmesser KunststoffrohreB) | mm | 40 | 110
max. Durchmesser Metallrohre | mm | 35 | 54
GewichtC) | kg | 2,5 | 3,4
Maße (LängeD) × Breite × Höhe) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb | °C | +5 … +50 | +5 … +50
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung | °C | −20 … +50 | −20 … +50
kompatible Akkus (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  gemessen mit Pressbacke SV18 bzw. SV28

B)

  110‑mm-Fittings können nur mit Akkus ab 4,0 Ah verpresst werden.

C)

  ohne Akku, ohne Pressbacke (Das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com.)

D)

  mit eingedrehter Werkzeugaufnahme

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.