# Встановлення/заміна прес-кліщів (див. мал. A−E)

Оберіть прес-кліщі з діаметром та контуром відповідно до прес-фітингу.

Скористайтеся цим QR-кодом, щоб знайти огляд систем кріплення та прес-кліщів, рекомендованих Bosch для цього електроінструменту. Можна використовувати всі прес-кліщі системи R.

Переконайтеся, що прес-кліщі чисті та у ідеальному технічному стані.

Поверніть тримач (8) патрона вперед, як показано на малюнку A ➊, і витягніть його з тримача (9) ➋. Насуньте прес-кліщі (1) на тримач патрона до упору ➌. Вставте тримач (8) назад у патрон ➍ і поверніть його на 180°, щоб зафіксувати прес-кліщі ➎.

- Після встановлення пресувальної губки перевірте, чи надійно зафіксована защіпка. Це гарантує, що пресувальна губка випадково не ослабне під час роботи.

Щоб зняти прес-кліщі, виконайте дії у зворотному порядку.