# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikatora zaļās LEDs diodes parāda akumulatora uzlādes pakāpi. Vadoties no drošības apsvērumiem, uzlādes pakāpe ir nolasāma tikai tad, ja elektroinstruments atrodas miera stāvoklī.

Lai nolasītu akumulatora uzlādes pakāpi, nospiediet akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņu vai . Tas iespējams arī tad, ja akumulators ir izņemts no elektroinstrumenta.

Ja pēc akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņa nospiešanas neiedegas neviena no uzlādes pakāpes indikatora LED diodēm, tas nozīmē, ka akumulators ir bojāts un to nepieciešams nomainīt.

Piezīme: ne visiem akumulatoru tipiem ir uzlādes līmeņa indikators.

## Akumulatora tips GBA 18V...

LED | Uzlādes līmenis
--- | ---
Pastāvīgi deg 3 zaļas LED diodes | 60–100%
Pastāvīgi deg 2 zaļas LED diodes | 30–60%
Pastāvīgi deg 1 zaļa LED diode | 5–30%
Mirgo 1 zaļa LED diode | 0–5%

## Akumulatora veids ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Uzlādes līmenis
--- | ---
Pastāvīgi deg 5 zaļas LED diodes | 80–100%
Pastāvīgi deg 4 zaļas LED diodes | 60–80%
Pastāvīgi deg 3 zaļas LED diodes | 40–60%
Pastāvīgi deg 2 zaļas LED diodes | 20–40%
Pastāvīgi deg 1 zaļa LED diode | 5–20%
Mirgo 1 zaļa LED diode | 0–5%