# 技術性數據

手提圓鋸機 |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
額定電壓 | V | 18 | 18
額定空載轉速A) | 次／分 | 6400 | 6400
最大鋸切深度
斜鋸角為 0° 時 | mm | 44 | 51
斜鋸角為 45° 時 | mm | 30 | 35
主軸鎖 |  | ● | ●
底座尺寸 | mm | 117 x 222 | 117 x 230
鋸片直徑 | mm | 125 | 140
鋸片主體的最大厚度 | mm | 1.8 | 1.8
鋸片主體的最小厚度 | mm | 0.5 | 0.5
接頭孔徑 | mm | 20 | 20
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2.4–3.5 | 2.5–3.6
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。