# Tekniska data

Handcirkelsåg |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Märkspänning | V | 18 | 18
Tomgångsvarvtal vid mätningA) | v/min | 6400 | 6400
Max. sågdjup
vid geringsvinkel 0° | mm | 44 | 51
vid geringsvinkel 45° | mm | 30 | 35
Spindellåsning |  | ● | ●
Mått fotplatta | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Sågbladsdiameter | mm | 125 | 140
Max. stambladstjocklek | mm | 1,8 | 1,8
Min. stambladstjocklek | mm | 0,5 | 0,5
Fästhål | mm | 20 | 20
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  i relation till använt batteri

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.