# Техникалық мәліметтер

Қол дискілі арасы |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Номиналды кернеу | В | 18 | 18
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин–1 | 6400 | 6400
Макс. кесік тереңдігі
0° еңіс бұрышында | мм | 44 | 51
45° еңіс бұрышында | мм | 30 | 35
Шпиндель бекіткіші |  | ● | ●
Тірек тақтасының өлшемдері | мм | 117 x 222 | 117 x 230
Ара төсемінің диаметрі | мм | 125 | 140
Тіреуіш дискінің макс. қалыңдығы | мм | 1,8 | 1,8
Тіреуіш дискінің мин. қалыңдығы | мм | 0,5 | 0,5
Бекіткіш саңылау | мм | 20 | 20
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ≥ 4,0 А-сағ ProCORE18V... ≥ 4,0 А-сағ | GBA 18V... ≥ 4,0 А-сағ ProCORE18V... ≥ 4,0 А-сағ
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.