# Tehnički podaci

Ručna kružna testera |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nominalni napon | V | 18 | 18
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 6400 | 6400
Maksimalna dubina rezanja
Pri uglu iskošenja od 0° | mm | 44 | 51
Pri uglu iskošenja od 45° | mm | 30 | 35
Blokada vretena |  | ● | ●
Dimenzije osnovne ploče | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Prečnik lista testere | mm | 125 | 140
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 1,8 | 1,8
Min. debljina osnovnog lista | mm | 0,5 | 0,5
Prihvatni otvor | mm | 20 | 20
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.