# Technische Daten

Handkreissäge |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nennspannung | V | 18 | 18
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 6400 | 6400
max. Schnitttiefe
bei Gehrungswinkel 0° | mm | 44 | 51
bei Gehrungswinkel 45° | mm | 30 | 35
Spindelarretierung |  | ● | ●
Abmessungen Grundplatte | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Sägeblattdurchmesser | mm | 125 | 140
max. Stammblattdicke | mm | 1,8 | 1,8
min. Stammblattdicke | mm | 0,5 | 0,5
Aufnahmebohrung | mm | 20 | 20
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | -20...+50 | -20...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.