# Tehnilised andmed

Käsiketassaag |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nimipinge | V | 18 | 18
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 6400 | 6400
Max lõikesügavus
kaldenurga 0° korral | mm | 44 | 51
kaldenurga 45° korral | mm | 30 | 35
Spindlilukustus |  | ● | ●
Alusplaadi mõõtmed | mm | 117 × 222 | 117 × 230
Saelehe läbimõõt | mm | 125 | 140
Põhilehe max paksus | mm | 1,8 | 1,8
Põhilehe min. paksus | mm | 0,5 | 0,5
Kinnitamisava läbimõõt | mm | 20 | 20
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 4.0Ah.

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.