# Technické údaje

Ručná kotúčová píla |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Menovité napätie | V | 18 | 18
Menovité voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 6 400 | 6 400
Max. hĺbka rezu
pri uhle zošikmenia 0° | mm | 44 | 51
pri uhle zošikmenia 45° | mm | 30 | 35
Aretácia vretena |  | ● | ●
Rozmery základnej dosky | mm | 117 × 222 | 117 × 230
Priemer pílového kotúča | mm | 125 | 140
Max. hrúbka tela kotúča | mm | 1,8 | 1,8
Min. hrúbka tela kotúča | mm | 0,5 | 0,5
Upínací otvor | mm | 20 | 20
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  v závislosti od použitého akumulátora

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.