# Tehnični podatki

Ročna krožna žaga |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nazivna napetost | V | 18 | 18
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 6400 | 6400
Najv. globina reza
Pri zajeralnem kotu 0° | mm | 44 | 51
Pri zajeralnem kotu 45° | mm | 30 | 35
Blokada vretena |  | ● | ●
Dimenzije osnovne plošče | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Premer žaginega lista | mm | 125 | 140
Najv. debelina osnovne plošče | mm | 1,8 | 1,8
Najm. debelina osnovne plošče | mm | 0,5 | 0,5
Notranji premer žaginega lista | mm | 20 | 20
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah.

B)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.