# Dados técnicos

Serra circular manual |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Tensão nominal | V | 18 | 18
Número de rotações em vazio nominalA) | r.p.m. | 6400 | 6400
Máx. profundidade de corte
no ângulo de meia-esquadria 0° | mm | 44 | 51
no ângulo de meia-esquadria 45° | mm | 30 | 35
Bloqueio do veio |  | ● | ●
Dimensões placa de base | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Diâmetro do disco de serra | mm | 125 | 140
Máx. espessura da base do disco | mm | 1,8 | 1,8
Espessura mín. da base do disco | mm | 0,5 | 0,5
Furo central | mm | 20 | 20
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.