# Datos técnicos

Sierra circular portátil |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Tensión nominal | V | 18 | 18
Revoluciones nominales en vacíoA) | min–1 | 6.400 | 6.400
Máx. profundidad de corte
con ángulo de inglete 0° | mm | 44 | 51
con ángulo de inglete 45° | mm | 30 | 35
Bloqueo del husillo |  | ● | ●
Dimensiones de placa base | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 125 | 140
Máx. grosor del disco base | mm | 1,8 | 1,8
Mín. grosor del disco base | mm | 0,5 | 0,5
Diámetro del orificio | mm | 20 | 20
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 4.0Ah.

B)

  según el acumulador utilizado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.