# مشخصات فنی

اره گرد دستی |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
ولتاژ نامی | V | 18 | 18
اندازه گیری سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 6400 | 6400
حداکثر عمق برش
در زاویه مورب ‎0°‎ | mm | 44 | 51
در زاویه مورب ‎45°‎ | mm | 30 | 35
قفل کننده محور دستگاه |  | ● | ●
ابعاد صفحه پایه | mm | ‎117 x 222‎ | ‎117 x 230‎
قطر تیغه اره | mm | 125 | 140
حداکثر ضخامت تیغه اره | mm | 1,8 | 1,8
حداقل ضخامت تیغه اره | mm | 0,5 | 0,5
سوراخ نگهدارنده | mm | 20 | 20
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014‏B) | kg | ‎2,4–3,5‎ | ‎2,5–3,6‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.