# Tekniset tiedot

Käsipyörösaha |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nimellisjännite | V | 18 | 18
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 6 400 | 6 400
Suurin sahaussyvyys
kun jiirikulma on 0° | mm | 44 | 51
kun jiirikulma on 45° | mm | 30 | 35
Karalukitus |  | ● | ●
Pohjalevyn mitat | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Sahanterän läpimitta | mm | 125 | 140
Terärungon maksimipaksuus | mm | 1,8 | 1,8
Terärungon minimipaksuus | mm | 0,5 | 0,5
Asennusreikä | mm | 20 | 20
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 4.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.