# Tehniskie dati

Rokas ripzāģis |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nominālais spriegums | V | 18 | 18
Nominālais apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 6400 | 6400
Maks. zāģēšanas dziļums
pie zāģēšanas leņķa 0° | mm | 44 | 51
pie zāģēšanas leņķa 45° | mm | 30 | 35
Darbvārpstas fiksators |  | ● | ●
Pamatplāksnes izmēri | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Zāģa asmens diametrs | mm | 125 | 140
Maks. zāģa asmens pamatplāksnes biezums | mm | 1,8 | 1,8
Minim. zāģa asmens pamatnes plāksnes biezums | mm | 0,5 | 0,5
Stiprināšanas atvērums | mm | 20 | 20
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 4.0Ah.

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.