# Dane techniczne

Ręczna pilarka tarczowa |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Napięcie znamionowe | V | 18 | 18
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 6.400 | 6.400
Maks. głębokość cięcia
dla kąta 0° | mm | 44 | 51
dla kąta 45° | mm | 30 | 35
Blokada wrzeciona |  | ● | ●
Wymiary podstawy | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Średnica tarczy | mm | 125 | 140
Maks. grubość korpusu tarczy | mm | 1,8 | 1,8
Min. grubość korpusu tarczy | mm | 0,5 | 0,5
Średnica otworu mocującego tarczy | mm | 20 | 20
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.