# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Blokada włącznika/wyłącznika
(2) | Oświetlenie robocze
(3) | Klucz sześciokątny
(4) | Przycisk blokady wrzeciona
(5) | Podstawa
(6) | Śruba motylkowa do prowadnicy równoległejA)
(7) | Śruba motylkowa do ustawiania kąta cięcia
(8) | Skala kąta cięcia
(9) | Znacznik cięcia 45°
(10) | Znacznik cięcia 0°
(11) | Prowadnica równoległaA)
(12) | Osłona
(13) | Dźwignia przestawna osłony
(14) | Wyrzutnik wiórów
(15) | Pokrywa ochronna
(16) | Włącznik/wyłącznik
(17) | AkumulatorA)
(18) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(19) | Wrzeciono
(20) | Kołnierz mocujący
(21) | Tarcza pilarskaA)
(22) | Kołnierz
(23) | Śruba mocująca z podkładką
(24) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(25) | Adapter do odsysania pyłuA)
(26) | Dźwignia wstępnego wyboru głębokości cięcia
(27) | Skala głębokości cięcia
(28) | Para zacisków stolarskichA)

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.